#N canvas 272 120 683 450 10;
#X obj 409 42 mrpeach/udpreceive 8081;
#X obj 409 65 mrpeach/unpackOSC;
#X obj 17 202 mrpeach/packOSC;
#X msg 165 148 send /get/weather \$1;
#X obj 17 372 mrpeach/udpsend;
#X msg 23 96 send /get/bitcoin;
#X msg 59 119 send /get/cpu;
#X obj 334 315 mrpeach/routeOSC /weather/coord/lon;
#X obj 472 120 print;
#X text 356 382 Longitude \, latitude;
#X obj 433 337 mrpeach/routeOSC /weather/coord/lat;
#X floatatom 370 364 5 0 0 0 - - -;
#X floatatom 430 363 5 0 0 0 - - -;
#X msg 165 120 symbol brussels;
#X text 446 264 Le routage OSC permet de ne récupérer que les messages
avec une URL bien spécifique;
#X text 22 29 Infos que l'on peut demander. La plus utile est la météo
\, car le serveur renvoie également toute une liste d'informations
utiles concernant la ville.;
#X msg 42 289 connect 192.168.2.122 8080;
#X text 41 245 L'adresse IP du serveur doit être modifiée pour correspondre
à son adresse dans la salle de formation \, le jour de la formation
;
#X connect 0 0 1 0;
#X connect 1 0 7 0;
#X connect 1 0 8 0;
#X connect 1 0 10 0;
#X connect 2 0 4 0;
#X connect 3 0 2 0;
#X connect 5 0 2 0;
#X connect 6 0 2 0;
#X connect 7 0 11 0;
#X connect 10 0 12 0;
#X connect 13 0 3 0;
#X connect 16 0 4 0;
